***Elektricky polohovateľná posteľ, typ BE42-C10:***



Kvalitná elektricky polohovateľná posteľ pre poskytovanie štandardnej **profesionálnej** ošetrovateľskej starostlivosti od renomovaného českého výrobcu s dlhoročnou tradíciou. **Posteľ je certifikovaná ako výrobok pre zdravotníctvo.**

*Technická špecifikácia a popis:*

*- estetický celodrevený dizajn (buk svetlý)*

*- štvordielná ložná plocha*

*- nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom*

*- elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy,* ***nastavenie funkcie sedu, nastavenie stehenného a chrbtového dielu, Trendelung, kreslo, kardiokreslo***

*- štyri zabrzditeľné kolieska, z toho jedno so smerovou aretáciou*

*- integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní*

*- integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan*

*- ideálna šírka ložnej plochy 90 cm*

*- ložná plocha z kovových roštov umožňuje kvalitné vetranie matraca*

*- nosnosť až 205 kg*

*- rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm*

*- výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm*

*- celodrevené postrannice* ***ovládateľné jednou rukou***

***- čelá postele sú vybavené kovovým rámom****, ktorý chráni čelá postelí pred poškodením a tým zabezpečujú dlhú životnosť postele, zároveň veľmi uľahčuje manipuláciu s posteľou*

*- funkcia kresla ovládateľná jedným tlačidlom*

*- posteľ má funkciu kardiokrelo*

*- podsvietený ovládač*

*- každú funkciu na ovládači je možné samostatne uzamknúť*

***- CPR funkcia (pri potrebe okamžitej resuscitácie je možné posteľ ihneď prestaviť na rovnú plochu ložnej plochy)***

*- najlepšia cena na trhu v kategórii postele pre profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť*

***- posteľ spĺňa požiadavky európskej bezpečnostnej normy EN 60601-2-52***

*- postrannice majú bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii*

***Hrazda a hrazdička k posteli:***

*Je možné skrátiť alebo predĺžiť dĺžku rukoväte.*

*• Dĺžka môže byť upravená od 20 do 45 cm.*

*• Nosnosť je 75 kg.*

*Hrazda je kovová, lakovaná.*

*Hrazdička je plastová.*

***Pasívný antidekubitný klinicky testovaný matrac Meditech Senior:***

*Kvalitný päťzónový obojstranný zdravotný antidekubitný matrac. Systém 5 anatomických zón na oboch stranách sendvičového matraca s profiláciou umožňuje uvoľnenie svalstva počas spánku. Každá strana matraca má inú tvrdosť, čo umožňuje voľbu výberu pre klienta. Matrac je vyrobený z kvalitných pien, čo poskytuje ideálnu oporu pre telo počas spánku. Matrac je vhodný pre klientov do hmotnosti 150 kg. Poťah Safr je špeciálny poťah pre zdravotnícku a ošetrovateľskú starostlivosť. Štandardná hrúbka matraca je 12 cm, na požiadanie objednávateľa môže byť iná. Pružnosť a tvarová stálosť použitých pien spolu s kvalitným poťahom zaručujú výbornú hygienu lôžka. Konštrukcia matraca umožňuje jeho pretáčanie a otáčanie, čím je možné pri správnom používaní dosiahnúť maximálnu životnosť. Je vhodný pre klientov s nižším rizikom vzniku dekubitov.*

***Toaletné, transportné a sprchové kreslo Meditech Mobile***



Univerzálne kreslo pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, použiteľné na transport pacienta, sprchovanie a toaletu. Použité materiály sú vysokokvalitné, na dotyk príjemná umelá hmota a nerez. Sedák je dvojdielny, umožňujúci odobratie nádoby vrchom aj zozadu. Lakťové opierky sú odklopiteľné. Odnímateľný kryt sedáku je z penovej gumy.

**Po odobratí toaletnej nádoby je možné s vozíkom nacúvať nad bežné WC**. Kreslo je vybavené kolieskami o priemere 12,5 cm. Zadný pár koliesok je aretovaný nášľapnými brzdami. Pre potrebu transportu je zadná opierka odnímateľná.

**Technická špecifikácia:**

- pevná a stabilná konštrukcia, ergonomické tvarovanie

- kombinácia umelej hmoty a nerezu

- dvojdielný sedák, umožňujúci odobratie hygienickej nádoby vrchom aj zozadu

- odklopiteľné lakťové opierky

- odnímateľný kryt sedáku z penovej gumy

- možnosť po odobratí hygienickej nádoby zacúvať s kreslom nad bežné WC

- 4 kolieska 12,5 cm, zadné kolieska zabrzditeľné

- odnímateľná zadná opierka

***Servírovací stolík Meditech S-1:***



- pevná kovová konštrukcia

- kolieska s brzdou

- výškovo nastaviteľný

- s náklopnou doskou

- možnosť nastavenia vo zvislej alebo šikmej polohe

- univerzálna nastaviteľnosť

- vyvýšené okraje dosky

- vhodný k posteli aj ku kreslu